|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **功能配置** | **基本数据** | **备注** |
| 洗车模式 | 龙门轨道往复式自动、手动 |  |
| 毛刷 | 5头、软绵 |  |
| 泡沫智能乳化系统 | 车辆限制5.3×2.2×2.2米 |  |
| 故障自检系统 | 具备 |  |
| 自助停车系统 | 具备 |  |
| 电气过载保护系统 | 具备 |  |
| 电气短路保护系统 | 具备 |  |
| 电气漏电保护系统 | 具备 |  |
| 贴车距离调节系统 | 具备 |  |
| 防冻排水功能 | 具备 |  |
| 急停保护功能 | 具备 |  |
| 保养提示功能 | 具备 |  |
| 安全报警功能 | 具备 |  |
| 收费、统计功能 | 具备 |  |
| 吹干、遥控功能 | 具备 |  |
|  配套设施：洗手池、壁挂式吸尘器、玻璃水加注器、地面墙面防水、水管、排水地板施工等，发票含税。 |

**洗车机设备参数清单**