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	1
	智能长短枪混合柜
	一、柜体规格：
（一）尺寸规格：≥高1800mm、宽1000mm、深500mmm（具体尺寸及内部结构可根据实际情况调整）；
（二）柜体重量：≥450kg；
（三）枪柜容量：可存放20支短枪和8支长枪
二、柜体及柜门要求：
[bookmark: _GoBack]（一）材质要求：柜体、柜门应采用低合金高强度结构钢板制作，联动互锁双开门，左右双开门、每门6个门栓、共12门栓、内门铰，抗拉强度必须大于345MPA；必须使用低合金高强度结构钢板制作专用柜，其钢板公称厚度为：柜体≥6mm，柜门≥10mm，内侧柜门≥2mm，柜门框应有止口或类似结构，框体在柜体板厚的基础上采用加强结构。柜体脚轮：柜体底部装置高强度钢轮，方便移动；柜门开启方式：柜门开启采用双人双锁方式；柜门配置电控锁和机械2种开柜方式；当停电或电控锁具故障时，可用备用钥匙开启机械应急锁开柜。正常通电情况下采用双机械钥匙开锁系统会自动报警。
（二）尺寸要求：柜门开启角度大于90度；柜体外形尺寸最大偏差≤5mm；柜体对角线尺寸最大偏差≤1.5mm；柜门与门框隙缝：上间隙≤1.8mm 、下间隙≤2.0mm、左间隙≤2.0mm 、右间隙≤2.0mm；外表面平面度≤1.4mm；推拉晃动量≤0.7mm。
（三）外观要求：枪柜外表面和柜体内部均应进行表面防腐处理（不锈钢除外），各种门栓、内门铰链等易锈蚀零件均应进行防腐处理。
（四）电机门锁：主锁舌抗轴向静压力：主锁舌在承受3000N的轴向静压力后，锁舌回缩量应不大于5mm，且电机锁应能正常工作。
三、电子枪锁：
1、电控枪锁采用加密通信方式控制，直接通电不能开启，断电保持锁闭状态。
2、电控枪锁自动打开和关闭，无需人工对枪锁操作。
3、电控枪锁具有防卡阻功能，枪支锁闭不到位或枪锁遇到阻碍时锁舌（栓）能够具备自动回弹，直至枪支正确入位锁闭。
4、每个电控枪锁带独立备用机械开启方式。
5、电控枪锁以正常方式打开后，枪支方能取出，并有指示灯闪烁提醒用户功能， 在紧急的情况下，可以通过授权一次性开启所有枪锁，快速完成枪支领用。
6、枪托支持不同型号枪支，枪托两侧具备加紧功能，用于保持枪管水平状态。
7、电子枪锁：枪锁具有上锁检测功能、枪支在位检测功能、具备超时自动闭锁、枪锁有防卡阻功能、枪锁断线提示功能。每把枪锁具备机械钥匙开启方式，使用机械钥匙等非允许状态下开启时会现场和远程实时报警。紧急情况下，可以通过授权一次性开启所有枪锁，快速完成枪支领用。具有枪支在位检测，并能在后台实时查询到枪支在位检测，输入开锁信号至执行开锁动作的响应时间不大于1秒。
（须提供专业检测机构出具符合要求的检测报告原件扫描件加盖公章，签订合同前审核检测报告原件）
8、 枪锁在正常条件下，连续正常启闭 10万次后仍能正常工作。
（须提供专业检测机构出具符合要求的检测报告原件扫描件加盖公章，签订合同前审核检测报告原件）
9、枪锁布局：电子枪锁锁体采用锌合金材质，锁舌采用实心全不锈钢材质制作而成。柜内上部20把短枪锁分两层，每层10把，8把长枪锁均匀分布在柜体下部，枪锁安装在枪架上，每把枪锁之间用485线串连在一起。
四、枪弹柜控制系统：
（一）控制器采用ARM嵌入式控制主机，处理器（CPU）采用1.8GHz四核芯片。控制系统采用专门定制Linux系统。具备可靠的平台监控、报警和故障处理能力；操作系统防黑防毒能力强，能够可靠防护计算机病毒，保证系统具有高安全、高可靠性。枪弹柜控制器配置加密模块。
（二）柜体操作面板自带不小于12寸彩色液晶触摸屏及电控设备，分辨率不低于2K。（须提供专业检测机构出具符合要求的检测报告原件扫描件加盖公章，签订合同前审核检测报告原件）
（三）控制器要防水、防潮，柜体内部自带音响设备，在操作过程中提供语音提示，可连续24小时不停机工作。柜门开启采用双人双锁方式，具有电控和机械式两种开启方式，单柜配备双机械防盗锁，当断电或电控失效时系统自动降级为机械开启，可用应急备用钥匙开柜。正常情况下采用应急备用钥匙开柜会自动报警。
（四）枪弹柜控制系统采用指纹、人脸生物识别技术，指纹错误接受率（认假率）为0.001%时，错误拒绝率（拒真率）应小于或等于0.4%。
（须提供专业检测机构出具符合要求的检测报告原件扫描件加盖公章，签订合同前审核检测报告原件）
（五）枪弹柜控制系统支持离线人脸识别，在 3 米外无感识 别用户，支持防伪检测，支持近距离特定动作识别，支持表情识别。
（六）视频图像系统安装有嵌入式高清网络摄像头，可进行操作图像、报警图像抓拍；枪支管理平台软件可远程查看枪弹柜上的视频图像；智能柜上能够进行抓拍图像的回显。
（七）控制系统应具有的相关功能。
1、短信报警功能：可将报警/开关门/取还枪信息以GSM短信形式发至设定人员手机，断网后仍可发送。
2、酒精检测功能：将酒精检测浓度阈值设置为lOmg/lOOmL,当智能柜内置酒精检测模块检测到的酒精浓度超过10mg/100mL后,智能柜应给出报警提示，并由枪支/弹药领取界面自动返回至主界面。
3、智能枪弹柜控制系统能自动保存不少于300000条操作记录、报警记录、自检记录等信息记录，所有记录应不能被人工修改或删除，运行信息存储区记录满后应能自动循环覆盖。当电源不正常或掉电时，系统的基本信息和记录的运行信息不应丢失。
（须提供专业检测机构出具符合要求的检测报告原件扫描件加盖公章，签订合同前审核检测报告原件）
4、当有人员进入智能柜前端红外感应区域时，显示屏可自动点亮，同时触发外接环境摄像机进行音视频录像（录像时长应≥10min）录像分辨率≥1920*1080），并将录像音视频数据上传至平台软件进行回放。
5、指纹验证错误报警功能：当使用未授权的指纹在5min内连续验证3次且均不通过时，应能给出报警提示，同时应自动进入指纹模块无效输入状态，且无效输入状态应至少保持90s。
6、主动交互提示功能：当内置摄像头监视区域内出现人脸时，可将该人脸图像和已注册的人脸图像进行自动比对，比对通过后应主动以文字或语音两种形式给出身份信息和交互提示。
7、断网续传功能，所有脱机情况下记录的操作信息，等再次联网后，会自动重传到管理平台，出厂枪弹柜有联网功能，根据实际情况用户可选择脱机方式使用，以免联网异常时报警影响值班室正常工作。
8、柜内配置备用电源和市电监测模块，在市电断电时，可即时自动转换备用电源供电，并通过网络报警提示；如发生断电、网络故障、柜门异常开启、柜门未按操作流程关闭、撞击、移动时柜体发生异常产生报警。
9、可在客户端上添加、删除、修改用户，并能将用户信息下发至智能枪弹柜；也可在智能枪弹柜上添加、删除、修改用户，并能将用户信息上传至服务器，可调整用户在服务器上的显示顺序。
10、枪弹柜具有枪弹领用、归还、寄存、应急领用等主要功能，同时有枪弹出入库管理、系统配置维护等功能模块。
11、枪弹使用轨迹查看功能：可通过智能柜查看每支枪支单独的使用记录，包括使用人员、审批人员、领用时间和归还时间。
五、枪柜电源要求：
1、枪柜内配置备用电源锂电池和市电监测模块，在市电断电时，可即时自动转换备用电源供电，并通过网络报警提示。备用锂电池应为12V10Ah，应能支持系统在市电断开情况下连续工作大于或等于8小时，并在该时段应能支持大于或等于4次的正常操作。
六、控制系统视频、数据传输安全性：
1、智能枪弹柜控制系统符合《GB 35114-2017公共安全视频监控联网信息安全技术要求》中的相关规定。（须提供专业检测机构出具符合要求的检测报告原件扫描件加盖公章，签订合同前审核检测报告原件）
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	弹药柜（整箱）
	一、柜体规格：
（一）尺寸规格：≥高1800mm、宽1000mm、深500mmm（具体尺寸及内部结构可根据实际情况调整）；
（二）柜体重量：≥450kg；
（三）弹药容量：四层隔板均分五层，可存放10箱弹药
二、柜体及柜门要求：
（一）材质要求：柜体、柜门应采用低合金高强度结构钢板制作，联动互锁双开门，左右双开门、每门6个门栓、共12门栓、内门铰，抗拉强度必须大于345MPA；必须使用低合金高强度结构钢板制作专用柜，其钢板公称厚度为：柜体≥6mm，柜门≥10mm，内侧柜门≥2mm，柜门框应有止口或类似结构，框体在柜体板厚的基础上采用加强结构。柜体脚轮：柜体底部装置高强度承重脚轮，方便移动；柜门开启方式：柜门开启采用双人双锁方式。
（二）尺寸要求：柜门开启角度大于90度；柜体外形尺寸最大偏差≤5mm；柜体对角线尺寸最大偏差≤1.5mm；柜门与门框隙缝：上间隙≤1.8mm 、下间隙≤2.0mm、左间隙≤2.0mm 、右间隙≤2.0mm；外表面平面度≤1.4mm；推拉晃动量≤0.7mm。
（三）外观要求：枪柜外表面和柜体内部均应进行表面防腐处理，各种门栓、内门铰链等易锈蚀零件均应进行防腐处理。
（四）柜内托架搁板能承受30g/㎝²均布载荷放置10min，搁板及相应设施不应有损坏和明显变形。（符合GA1051-2013标准中5.1.5）
三、锁具：门扇上安装锁具机构，两把机械钥匙锁和一把电子指纹锁。四、产品获得国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心出具的《枪支弹药专用保险柜》检测报告，符合公安部《GA1051-2013》枪支弹药专用保险柜标准。




